Перечень невостребованных транспортных средств бывших в употреблении АО "РН-Ярославль"

"Реализация невостребованных транспортных средств бывших в употреблении АО "РН-Ярославль"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ЛОТА** | **Наименование МТР** | **Гос. Регистрационный Номер** | **Инвентарный номер** | **Пробег** | **Местонахождение товара** | **Технические характеристики НВЛ (ТС)** | **Комплектация/деффекты** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АТЗ -15-567802 на шасси МАЗ-630305  | с766сс 76 | 311-003962 | 3480 | Костромская обл., Судиславский район, д. Текотово, в 600 м. от д. Текотово на юг. | Идентификационный номер (VIN) - Х8956780250АЕ4050Марка, модель ТС - 567802Наименование (тип ТС) - АвтотопливозаправщикКатегория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2005модель, № двигателя -ЯМЗ-238ДЕ2-3, 50251100 Шасси, (рама) № - У3М6303055001065Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - КомбинированныйМощность двигателя, л.с. (кВт) - 330 (243) Рабочий объем двигателя, куб. см – 14860 Тип двигателя - Дизельный | Коррозия кузова, требуется ремонт кабины, замена резины, отсутствует аккумулятор. |
| 2 | АТЗ-10-533702-2у-02 мод. 565901 шасси 7175 | с795сс76  | 311-005102 | 17091 | Костромская обл., Судиславский район, д. Текотово, в 600 м. от д. Текотово на юг. | Идентификационный номер (VIN) - Х8956590160АЕ4238Марка, модель ТС - 565901Наименование (тип ТС) - АвтотопливозаправщикКатегория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2006модель, № двигателя -ЯМЗ-236НЕ2-5, 60199995Шасси, (рама) № - У3М53370260007175Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 215 (159)Рабочий объем двигателя, куб. см – 11150 Тип двигателя - Дизельный | Коррозия кузова, требуется ремонт кабины, замена резины, отсутствует аккумулятор |
| 3 | АТЗ -15-567802 на шасси МАЗ-630305 |  с098сс76 | 311-005149 | 275960 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Х8956780260АЕ4079Марка, модель ТС - 567802Наименование (тип ТС) - АвтотопливозаправщикКатегория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2006модель, № двигателя -ЯМЗ-238ДЕ2-3, 60271480Шасси, (рама) № - У3М63030560001558Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 330 (243)Рабочий объем двигателя, куб. см -14860 Тип двигателя - Дизельный | Отсутствуют: аккумуляторы, запасное колесо, заднее правое колесо, стекло на заднем правом фонаре, зеркала с правой и левой стороны, разбито лобовое стекло, нет левой и правой ручек дверей. |
| 4 | АТЗ-10-533702-2У-02 Мод.565901 ш.7856 |  с090сс76  | 311-005765 | 40516 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Х89565901704АЕ4241Марка, модель ТС - 565901Наименование (тип ТС) - АвтотопливозаправщикКатегория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2007модель, № двигателя -ЯМЗ-236НЕ-5, 60210387 Шасси, (рама) № - УЗМ53370270007856Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 215 (159)Рабочий объем двигателя, куб. см – 11500 Тип двигателя - Дизельный | Разбито правое стекло двери, нет запасного колеса, нет левой ручки двери, нет зеркал с обеих сторон, нет задних фонарей, нет щеток и щеткодержателей, нет фар, кабина частично разукомплектована, нет левой боковины кабины. |
| 5 | SCANIA P380 LA 4\*2 HNA |  р656нм 76 | 411-001109 | 377248 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002043302Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNAНаименование (тип ТС) - грузовой- тягач седельный Категория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2008модель, № двигателя - DC1217L02 6403777 Шасси, (рама) № - YS2P4X20002043302Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - СинийМощность двигателя, л.с. (кВт) - 279 (279) Рабочий объем двигателя, куб. см - 11705Тип двигателя - Дизельный | Отсутствует задний правый фонарь и брызговик с кронштейном, аккумуляторы и крышки аккумуляторного отсека, запаска лежит рядом с машиной, отсутствует карданный вал, топливозаборник в баке, правый задний обтекатель кабины, правая часть бампера, ручка на левой двери, сломана левая подножка, разбито левое зеркало. Требуется проведение диагностики ДВС, тормозной системы, подвески. |
| 6 | SCANIA P380 LA 4\*2 HNA  | о003км 76 | 411-001112 | 512308 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002043259Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNA Наименование (тип ТС) - грузовой-тягач седельныйКатегория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2008модель, № двигателя - DC1217L02 6403552Шасси, (рама) № - YS2P4X20002043259Кузов (кабина, прицеп) № - ОтсутствуетЦвет кузова (кабины, прицепа) - СинийМощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279)Рабочий объем двигателя, куб. см - 11705Тип двигателя - Дизельный | Отсутствуют: бампер (пластмассовый), требуется проведение диагностики ДВС, тормозной системы, подвески, сняты задние крылья, боковой сполер кабиныНет аккумулятора, прижимной крышки, нет запасного колеса, нет левого заднего обтекателя, левое зеркало разбито, кронштейн поврежден, нет верхней части брызговиков заднего моста, нет правого заднего кронштейна брызговика и фонаря, снято правое зеркало заднего вида (лежит в каине, разбито), нет переднего бампера, нет левого противотуманного фонаря и поворотника, нет щеток стеклоочистителя, снят приемник, сломана левая ручка двери, воздушная подводка к ППЦ |
| 7 | SCANIA P380  | м990км76  | 411-001131 | 353402 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002051319Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNAНаименование (тип ТС) - грузовой-тягач седельныйКатегория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2010модель, № двигателя - DC1224101 6608940Шасси, (рама) № - YS2P4X20002051319Кузов (кабина, прицеп) № - ОтсутствуетЦвет кузова (кабины, прицепа) - СинийМощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279)Рабочий объем двигателя, куб. см - 11705Тип двигателя - Дизельный | Нет аккумуляторов, прижимной планки, крышки и минусового кабеля, нет кабелей электропроводки к прицепу, нет воздушной подводки к прицепу (кронштейн снят), нет нижней части гофры глушителя, нет тяги привода к КПП, нет запасного колеса, нет левой боковой защиты, нет левого заднего фонаря, нет верхних брызговиков заднего моста, снята задняя правая подушка, правое зеркало разбито, нет верхнего спойлера, нет щеток и левого щеткодержателя, нет левого зеркала, левая дверь помята разбито стекло и ручка, приемника нет, нет защиты глушителя. электрокабеля к ППЦ, воздушная подводка к ППЦ, передний верхний обтекатель |
| 8 |  SCANIA P380  | н729км76 | 411-001133 | 396013 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002051315Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNA Наименование (тип ТС) - грузовой- тягач седельныйКатегория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2010модель, № двигателя - DC1224L01 6608895Шасси, (рама) № - YS2P4X20002051315Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствуетЦвет кузова (кабины, прицепа) - СинийМощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279) Рабочий объем двигателя, куб. см – 11705 Тип двигателя - Дизельный | Требуются электротехнические работы после удаления «катализатора».Нет аккумуляторов, прижимной крышки, нет запасного колеса, снят топливный фильтр, нет кардана, нет 2-х воздушных перекидок на прицеп, нет одного электрического кабеля на прицеп, нет глушителя и защиты на него, нет части тяги привода на КПП, нет верхней части защиты задних колес, левый задний кронштейн с фонарем оторваны, нет правой и левой части бампера, разбиты стекла обеих фар, не левой передней боковины кабины, разбито левое зеркало, нет щеток стеклоочистителя, нет левого повторного фонаря, правое зеркало разбито лежит в кабине.  |
| 9 | VOLVO FM-TRUCK 6X4 | в175тм76 | 411-007576 | 382456 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X9PJM30D9BW101648Марка, модель ТС - VOLVO FM-TRUCK 6X4 Наименование (тип ТС) - Тягач седельныйКатегория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2011модель, № двигателя - D11 208522Шасси, (рама) № - X9PJM30D9BW101648Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствуетЦвет кузова (кабины, прицепа) - СинийМощность двигателя, л.с. (кВт) - 370 (272,14)Рабочий объем двигателя, куб. см - 10837Тип двигателя - Дизельный | Нет аккумуляторов, прижимной крышки, нет передней облицовки кабины, нет противотуманных фар с поворотником, лобовое стекло с трещиной, нет правой подножки, нет запасного колеса, нет кардана передней и задней части, нет редуктора среднего моста, сняты подушки среднего моста, сняты датчики уровня пола, нет правого суппорта (передний мост), нет правого энергоаккумулятора (передний мост), подвеска кабины задняя часть сломана, нет кронштейнов передней части среднего моста, нет защиты верхней части колес на двух мостах, нет задних кронштейнов брызговиков и фонарей, сняты подушки заднего моста, нет заднего ресивера, нет седельного устройства и кронштейна, нет зеркал, нет модуляторов, кабина разукомплектована, нет энергоаккумуляторов (задний мост).  |
| 10 |  SCANIA P400  | а259сн76 | 411-013210 | 256936 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P6X40002086262Марка, модель ТС - SCANIA P400 LA6X40006086262Наименование (тип ТС) - грузовой тягач седельныйКатегория ТС (А, В, С, D) - CГод изготовления ТС - 2013модель, № двигателя - DC13 103L01 6763903Шасси, (рама) № - YS2P6X40002086262Кузов (кабина, прицеп) № - ОтсутствуетЦвет кузова (кабины, прицепа) - СинийМощность двигателя, л.с. (кВт) - 400 (294)Рабочий объем двигателя, куб. см - 12740Тип двигателя - Дизельный | Отсутствуют: воздушная подводка у ППЦ, электроподводка к ППЦ. Требуется ремонт КПП. Нет аккумуляторов прижимной крышки, нет топливного фильтра с сепаратором, нет запасного колеса, бак поменян (стоит другой), нет верхних лент крепления бака, нет защиты бака, нет глушителя, нет нижней гофры глушителя, нет маховика, нет сцепления, нет коробки передач, нет кардана среднего моста, нет кардана заднего моста, нет электроперекидок на прицеп, нет одной воздушной перекидки на прицеп, нет защиты колес верхняя часть 4 шт., нет правого кронштейна с фонарем, нет правого заднего энергоаккумулятора, нет верхней части защиты глушителя, в кабине демонтирован блок предохранителя, сняты кожухи защиты рулевой колонки, приемник снят, нет левой щетки стеклоочистителя. |
| 11 | ГАЗ-3302  | у217мм76  | 0000002929 | 699334 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - ХТН33020031885382Марка, модель ТС - ГАЗ-3302Наименование (тип ТС) - ГрузовойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2003модель, № двигателя - \*40630А\*33027594\*Шасси, (рама) № - 33020031925936Кузов (кабина, прицеп) № - 33020030194404Цвет кузова (кабины, прицепа) - снежно-белыйМощность двигателя, кВт - 72,2Рабочий объем двигателя, куб. см -2285 Тип двигателя - Бензиновый | Отсутствуют: аккумулятор, запаска, левое зеркало заднего вида, карбюратор, рулевой кардан, щеткодержатель, тент фургона. |
| 12 | Мерседес-Бенц Е3204М  | у306мм76  | 0000010328 | 405860 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - WDB2110821X122850Марка, модель ТС - MERCEDES-BENZ E 320 4MНаименование (тип ТС) - легковойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2004модель, № двигателя -11295431743330Шасси, (рама) № - отсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - WDB2110821X122850Цвет кузова (кабины, прицепа) – Черный Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 224 (165)Рабочий объем двигателя, куб. см -3199 Тип двигателя - Бензиновый | Отсутствует АКБ, требуется ремонт КПП. |
| 13 | ГАЗ-33023 грузовая |  у262мм76  | 111-005891 | 465467 | Костромская обл., г.Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Нефтебаза, 4А | Идентификационный номер (VIN) - Х9633023062164955Марка, модель ТС - ГАЗ-33023Наименование (тип ТС) - ГрузовойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2006модель, № двигателя - \*405220\*63140725\*Шасси, (рама) № - отсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - 33023060061465Цвет кузова (кабины, прицепа) – Балтика Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 140 (103)Рабочий объем двигателя, куб. см – 2464 Тип двигателя - бензиновый | Резина плохая, кузов гнилой, тент рваный, каркас под тент сломан (снегом), магнитолы-нет,брызговиков-нет, патрубков системы охлаждения-нет, датчиков расхода воздуха-нет, аккумулятора-нет. |
| 14 | Трактор ЛТЗ-60  |  6098хр76 | 311-001292 | 1726 | Костромская обл., г.Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Нефтебаза, 4А | Заводской № машины (рамы) – 011598 Марка, модель ТС - ЛТЗ-60АВ Наименование (тип ТС) - универсальный колесный тракторГод изготовления ТС - 2002модель, № двигателя -220191Шасси (рама) № - 011598Основной ведущий мост (мосты) № - 1338383 (816775) Цвет кузова (кабины, прицепа) - черно-синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 61,5 (45,2) Коробка передач № - 1338383 Тип двигателя - Дизельный | Резина плохая, спереди установлен отвал, цилиндры и шланги отсутствуют, аккумулятора-нет, навесного сзади нет. |
| 15 | АУДИ А-6  |  х190мм76 | 311-003072 | 367098 | Г.Кострома, ул. 2-я Волжская, 10А | Идентификационный номер (VIN) - WAUZZZ4BO2NO45696Марка, модель ТС - Ауди А6Наименование (тип ТС) - ЛегковойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2001модель, № двигателя - AWT 067977Шасси, (рама) № - отсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - WAUZZZ4BO2NO45696Цвет кузова (кабины, прицепа) – Черный Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 150 (110)Рабочий объем двигателя, куб. см -1781 Тип двигателя - Бензиновый | Требуется ремонт передней подвески, сломан правый рычаг подвески, демонтирован передний бампер. Требуется замена автошин, химчистка салона от плесени. |
| 16 | УАЗ-3909  |  х544мм76 | 311-003116 | 12664 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - ХТТ390900Х0039650Марка, модель ТС -УАЗ-3909 Наименование (тип ТС) - ГрузопассажирскийКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 1999модель, № двигателя -41780В Х1102483 Шасси, (рама) № - Х0038172 Кузов (кабина, прицеп) № - Х0039650 Цвет кузова (кабины, прицепа) - светло-серыйМощность двигателя, л.с. - 76Рабочий объем двигателя, куб. см – 2445 Тип двигателя - Бензиновый | Отсутствуют: аккумулятор, левая дверь, карбюратор, щетка с приборами, правое боковое зеркало. |
| 17 | TOYOTA CAMRY  | в025ам76  | 311-004520 | 466113 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - JTDBE38K403060251Марка, модель ТС - TOYOTA CAMRYНаименование (тип ТС) - легковойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2005модель, № двигателя -2AZ 2040674Шасси, (рама) № - отсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - JTDBE38K403060251Цвет кузова (кабины, прицепа) – Серебристый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 152 (112) Рабочий объем двигателя, куб. см - 2362Тип двигателя - Бензиновый | В комплектности |
| 18 | Автомобиль "Nissan Primera Comfort  | у971мм 76  | 311-006201 | 343675 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - SJNBBAP12U1313208Марка, модель ТС - Nissan Primera 1,8 Comfort Наименование (тип ТС) - легковойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2007модель, № двигателя - QG18 463683Q Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - SJNBBAP12U1313208Цвет кузова (кабины, прицепа) – Серебристый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 116 (85)Рабочий объем двигателя, куб. см – 1769 Тип двигателя - Бензиновый | В комплектности. |
| 19 | ВАЗ-21053  |  у317мм76 | 311-006286 | 64835 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - ХТА21053072118208Марка, модель ТС - ВАЗ-21053 Наименование (тип ТС) - легковойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2007модель, № двигателя -2104 8915533Шасси (рама) № - отсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - ХТА21053072118208Цвет кузова (кабины, прицепа) - ярко-белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 71,4 (52,5)Рабочий объем двигателя, куб. см – 1451 Тип двигателя - Бензиновый | Отсутствует аккумулятор, правое зеркало заднего вида. |
| 20 | Мицубиси паджеро SPORT 3.0 |  к071км76  | 411-001099 | 286350 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - JMB0RK9608J000946Марка, модель ТС - MITSUBISHI PAJERO SPORT 3,0Наименование (тип ТС) - легковойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2008модель, № двигателя -6G72 TP8364Шасси, (рама) № - JMB0RK9608J000946Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - СеребристыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - 170 (125) Рабочий объем двигателя, куб. см – 2972 Тип двигателя - Бензиновый | В комплектности |
| 21 | Тойота Land Cruiser 120  | к037км76  | 411-001101 | 522422 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - JTEBU29J305121463Марка, модель ТС - Тойота Land Cruiser 120 Наименование (тип ТС) – легковой Категория ТС (А, В, С, D) – В Год изготовления ТС - 2007модель, № двигателя - 1GR 5570361Шасси, (рама)№JTEBU29J305121463Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - СеребристыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - 249 (183) Рабочий объем двигателя, куб. см – 3956 Тип двигателя - Бензиновый | В комплектности |
| 22 | Peugeot Partner Combi Active  |  с697ан76 | 411-009858 | 164567 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VF37JNFRCBJ759466Марка, модель ТС - Peugeot Partner Наименование (тип ТС) - ЛегковойКатегория ТС (А, В, С, D) - BГод изготовления ТС - 2011модель, № двигателя - NFR10FX8KPSA 3466405Шасси, (рама) № - ОтсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - VF37JNFRCBJ759466Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 90 (66) Рабочий объем двигателя, куб. см - 1587Тип двигателя - Бензиновый | Отсутствует аккумулятор, задний левый фонарь, левая дверь, разбито левое боковое стекло (заднее), сиденья. |
| 23 | Ford TOURNEO  | к985он76 | 411-012244 | 191341 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - WF0JXXTTPJBP22707Марка, модель ТС - Ford TOURNEO CONNECTНаименование (тип ТС) - легковойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2011модель, № двигателя - Р9РА ВР22707Шасси, (рама) № - отсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - WF0JXXTTPJBP22707Цвет кузова (кабины, прицепа) - СеребристыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - 89,76 (66)Рабочий объем двигателя, куб. см - 1753Тип двигателя - Дизельный | После ДТП (лобовое столкновение). Отсутствуют: АКБ, радиатор, передние фары, передние противотуманные фары, сиденье в салоне, левое переднее зеркало, подушки безопасности (сработали в результате ДТП), стекло задней двери, стекло передней правой двери, топливные магистрали к форсункам. Требуется замена задней левой рессоры (лопнул лист).  |
| 24 | ГАЗ-3302  | х092мм76 | 900-000018 | 211782 | Костромская обл., г.Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Нефтебаза, 4А | Идентификационный номер (VIN) - Х9633020072257684Марка, модель ТС - ГАЗ-3302Наименование (тип ТС) - ГрузовойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2007модель, № двигателя - \*40522Р\*73140418\*Шасси, (рама) № - отсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - 33020070475593Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 140 (103)Рабочий объем двигателя, куб. см – 2464 Тип двигателя - Бензиновый | Резина плохая, кузов гнилой, тент рваный, заднего борта-нет, задних фар-нет, на заднем мосту слева и справа по одному колесу, магнитола кассетная, пробки на баке-нет, коробка передач снята-на складе, бампер лопнут, зеркала сломаны, глушителя, трубы и резонатора-нет, радиаторы охлаждения-нет, дворников-нет, аккумулятора-нет, патрубков системы охлаждения и приготовления смеси-нет, датчиков расхода воздуха-нет, трапеции стеклоочистителей-нет, передняя правая фара разбита, капот гнилой, брызговиков-нет.  |
| 25 | Тягач седельный VOLVO FM 6X4 | о139ан76 | 411-009583 | 456230 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X9PJM30D3CW103851Марка, модель ТС - VOLVO FM 6X4Наименование (тип ТС) - Тягач седельныйКатегория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2011модель, № двигателя -D11 232401Шасси, (рама) № - X9PJM30D3CW103851Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствуетЦвет кузова (кабины, прицепа) - СинийМощность двигателя, л.с. (кВт) - 370 (272)Рабочий объем двигателя, куб. см - 10837Тип двигателя - Дизельный | Нет аккумулятора, крепежной планки, нет кардана на зеднем мосту, нет верхней защиты колес средних и задних мостов (4 шт.), нет подушки правой среднего моста, нет энергоаккумулятора левого среднего моста, снят датчик уровня пола среднего моста (правый), нет гофры глушителя, нет щеток стеклоочистителя, нет левого зеркала заднего вида, нет электрокабеля к прицепу (1 шт.), нет воздушной перекидки к прицепу (1 шт.) |
| 26 | SCANIA P380 LA 4\*2 HNA | е466ем 76 | 411-001111 | 788003 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002043247Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNA Наименование (тип ТС) - Тягач седельный Категория ТС (А, В, С, D) – С Год изготовления ТС - 2008модель, № двигателя -DC1217L02 6403489 Шасси, (рама) № - YS2P4X20002043247Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279)Рабочий объем двигателя, куб. см – 11705 Тип двигателя - Дизельный | Нет аккумуляторов, крышки, нет запасного колеса и кронштейна, нет левого заднего спойлера, нет защиты задних колес (верх. 2 шт.), нет привода управления КПП (1 часть), стекло с трщиной, нет нижней части зеркала с левой стороны. |
| 27 | ЗИЛ-593620 МДК-433362 | т990мм76 | 111-005149 | 80118 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - XЗD59362060002001Марка, модель ТС - Прочие МДК 433362Наименование (тип ТС) - Специализированный автомобильКатегория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2006модель, № двигателя -508.10 50275914Шасси (рама) № - 43336253485061Кузов (кабина, прицеп) № - 43336050046110Цвет кузова (кабины, прицепа) - СинийМощность двигателя, л.с. (кВт) - 128 (94)Рабочий объем двигателя, куб. см -6000Тип двигателя - Бензиновый | Капитальный ремонт двигателя (большой расход масла), замена карбюратора и системы зажигания (все неисправно), замена радиатора, ГУРа, задняя ступица, карданный вал в сборе, неисправность КОМ, шланги гидропривода, шланги и трубки на оборудование – замена, насос поливомоечный – замена, неисправная тормозная система (замена трубок, утечка воздуха, энергоаккумуляторы все), большой люфт в рулевом управлении (ГУР), неисправна система стеклоочистителей, рабочий цилиндр и трубки рабочего насоса сцепления, неисправность электропроводки.  |
| 28 | Fiat Ducato  | е767ао76 | 411-014158 | 114749 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Z8PL2H2N1DF000039Марка, модель ТС - Fiat Ducato L2H2N1FНаименование (тип ТС) - Грузопассажирский фургонКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2013модель, № двигателя -F1AE0481D 1755225Шасси (рама) № - отсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - ZFA25000002352104Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 120 (88) Рабочий объем двигателя, куб. см - 2287Тип двигателя - Дизельный | Замята правая дверь пассажирская, отсутствует аккумулятор, отсутствует крышка на руле, требуется замена КПП. |
| 29 | Трактор ЛТЗ-60АВ | 6100хр 76 | 411-001109 | - | Костромская обл., Судиславский район, д. Текотово, в 600 м. от д. Текотово на юг. | Марка и марка машины - Машина уборочная КУМ-1/ЛТЗ 60АВГод изготовления ТС - 1999модель, № двигателя - 9В0572Шасси, (рама) № - 002590Коробка передач № - 1328065Цвет кузова (кабины, прицепа) - Красно-оранжевыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - 45,2 (61,45)Основной ведущий мост (мосты) № - 1328065/806435 Тип двигателя - Дизельный | Требуется капитальный ремонт переднего ведущего моста, сгнила кабина. Течь рулевого цилиндра. Отсутствуют: передний бульдозерный отвал, аккумуляторы. |
| 30 | Трактор Т-40 АМ | хр6010 76 | 311-001967 | - | г.Буй | Идентификационный номер (VIN) - Марка, модель ТС - Т-40 АМНаименование (тип ТС) - ТракторКатегория ТС (А, В, С, D) -Год изготовления ТС - 1993модель, № двигателя - Шасси, (рама) № - Кузов (кабина, прицеп) № - Отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - СинийМощность двигателя, л.с. (кВт) - Рабочий объем двигателя, куб. см -Тип двигателя - Дизельный | Не на ходу. Неисправен передний мост. Не заводится. Отсутствуют документы. Более подробная информация о тех. состоянии ТС отсутствует. |
| 31 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | ае2616 76 | 411-001118 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000022Марка, модель ТС - БЦМ-180,1Наименование (тип ТС) - ЦистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПолуприцепГод изготовления ТС - 2009модель, № двигателя - ОтсутствуетШасси, (рама) № - ОтсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - X3W9605AB90000022Цвет кузова (кабины, прицепа) - ОранжевыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - ОтсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см - ОтсутствуетТип двигателя -  | Отсутствует API-клапан 2-й секции. Требуется замена энергоаккумуляторов, диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет запасного колеса, в левом сливном ящике нет одного сливного крана, нет одной электрической розетки для перекидки на тягач, нет правого переднего фонаря, нет ручки механизма подъема бочки, нет трех кранов в правом сливном ящике, нет амортизаторов подъема крышки ящика. |
| 32 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | АЕ2601 76 | 411-001123 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000027Марка, модель ТС - БЦМ-180,1Наименование (тип ТС) - ЦистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПолуприцепГод изготовления ТС - 2009модель, № двигателя - ОтсутствуетШасси, (рама) № - ОтсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - X3W9605AB90000027Цвет кузова (кабины, прицепа) - ОранжевыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - ОтсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см - ОтсутствуетТип двигателя - не установлено | Нечитаемый VIN-номер. Отсутствуют муфты типа МК на шаровых кранах. Требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет левого заднего фонаря, нет правого габаритного фонаря, нет ящиков для огнетушителей, нет амортизаторов подъема крышек секций 4 штуки, нет запасного колеса. |
| 33 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | ае2625 76 | 411-001116 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000020Марка, модель ТС - БЦМ-180,1 Наименование (тип ТС) - ЦистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПолуприцепГод изготовления ТС - 2009модель, № двигателя - ОтсутствуетШасси, (рама) № - ОтсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - X3W9605AB90000020Цвет кузова (кабины, прицепа) - ОранжевыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - ОтсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см - ОтсутствуетТип двигателя - не установлено | Отсутствуют: правый суппорт и энергоаккумулятор на задней оси. Требуется замена задних фонарей 9правый разбит), диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Разбито стекло правого заднего фонаря, нет запасного колеса, нет одного поддерживающего амортизатора в левом ящике. |
| 34 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | АЕ2599 76 | 411-001120 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000024Марка, модель ТС - БЦМ-180,1 Наименование (тип ТС) - ЦистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПолуприцепГод изготовления ТС - 2009модель, № двигателя - ОтсутствуетШасси, (рама) № - ОтсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - X3W9605AB90000024Цвет кузова (кабины, прицепа) - ОранжевыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - ОтсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см - ОтсутствуетТип двигателя - не установлено | Нечитаемый VIN-номер. Отсутствуют: амортизаторы на технологических ящиках. Требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет правого переднего брызговика, сломан кронштейн подъема моста, правая сторона, нет двух сливных кранов в правой секции, нет двух ящиков под огнетушители, нет запасного колеса. |
| 35 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | ае2618 76 | 411-001122 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000026Марка, модель ТС - БЦМ-180,1 Наименование (тип ТС) - ЦистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПолуприцепГод изготовления ТС - 2009модель, № двигателя - отсутствуетШасси, (рама) № - отсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - X3W9605AB90000026Цвет кузова (кабины, прицепа) - ОранжевыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - отсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см - отсутствуетТип двигателя - не установлено | Отсутствуют: амортизаторы на технологических ящиках, донный клапан 5-й секции, нечитаемый VIN-номер, Требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет одной электрической розетки, нет запасного колеса, нет энергоаккумулятора правого, заднего моста, нет энергоаккумулятора на среднем мосту с левой стороны, нет суппорта и энергоаккумулятора на переднем мосту.  |
| 36 | Полуприцеп-цистерна ППЦ INDOX AL 30VAC2R | ае2769 76  | 411-001108 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VWLAL30VA8T050623Марка, модель ТС - INDOX AL 30VAC2RНаименование (тип ТС) - Полуприцеп-цистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПрицепГод изготовления ТС - 2008модель, № двигателя - отсутствуетШасси, (рама) № - VWLAL30VA8T050623Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствуетЦвет кузова (кабины, прицепа) - Бело-оранжевыйМощность двигателя, кВт -отсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см -отсутствуетТип двигателя - не установлено | Отсутствуют: амортизаторы на технологическом ящике, API-клапан 2-й секции, амортизаторы на технологических ящика. Требуется замена прицепного шкворня, диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Сняты кронштейны с люков заливных горловин, разобран левый задний фонарь, нет правого габарита и катафота на заднем фонаре, сняты кронштейны крепления ограждения, снят кронштейн подъема ограждения, нет запасного колеса, нет правых боковых поворотов, сняты три сливных крана в правом ящике, нет троса заземления, нет правого ящика под огнетушитель. |
| 37 | Полуприцеп-цистерна ППЦ INDOX AL30VAC2R30M | ае 7865 76 | 411-012349 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VWLSC3ALCBT051200Марка, модель ТС - Полуприцеп-цистерна INDOX AL30VAC2R30MНаименование (тип ТС) - Полуприцеп-цистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПрицепГод изготовления ТС - 2011модель, № двигателя - отсутствуетШасси, (рама) № - VWLSC3ALCBT051200Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствуетЦвет кузова (кабины, прицепа) -ОранжевыйМощность двигателя, кВт -отсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см -отсутствуетТип двигателя - не установлено | После ДТП. Отсутствуют: модулятор ABS.. Требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет левого заднего фонаря, правый без стекла, нет кронштейнов крепления перил, привода подъема перил, нет самих перил, лестница снята, левая сторона бочки снята, левая крышка секций деформирована, верхний левый габарит разбит, кронштейн деформирован, нет передних габаритных огней, опоры бочки деформированы (обе), в правом сливном ящике нет двух кранов, нет подкрылков на двух колесах с правой стороны, средний и задний мост, сняты ящики под огнетушители, нет одного воздушного соединения с тягачом, сняты энергоаккумуляторы, подушки, низ бочки разукомплектован, нет запасного колеса. |
| 38 | Полуприцеп-цистерна ППЦ INDOX AL 30VAC2R | ае3082 76  | 411-001104 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VWLAL30VA8T050621Марка, модель ТС - INDOX AL 30VAC2RНаименование (тип ТС) - Полуприцеп-цистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПрицепГод изготовления ТС - 2008модель, № двигателя - отсутствуетШасси, (рама) № - VWLAL30VA8T050621Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствуетЦвет кузова (кабины, прицепа) - Бело-оранжевыйМощность двигателя, кВт -отсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см -отсутствуетТип двигателя - не установлено | Отсутствуют: амортизаторы на технологическом ящике, донный клапан 5-й секции. Требуется ремонт поручня, диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Перила сломаны, нет четырех кронштейнов крепления перил, одной стойки и механизма подъема перил, нет левого и правого заднего фонаря, верхние габариты сломаны, нет левой подушки подъема переднего моста (лентяя), нет энергоаккумуляторов на переднем и среднем мосту с левой стороны. |
| 39 | Полуприцеп-цистерна RIGUAL S3NA-32R | ае8441 76 | 411-013429 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VS9S32494DF040062Марка, модель ТС - RIGUAL S3NA-32RНаименование (тип ТС) - Полуприцеп цистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПрицепГод изготовления ТС - 2013модель, № двигателя -отсутствуетШасси, (рама) № - VS9S32494DF040062Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Бело-оранжевыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - отсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см - отсутствуетТип двигателя - не установлено | Отсутствуют: донный клапан 5-й секции. Требуется проведение сварочных работ прицепной плиты, ремонт поручня, диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет правого брызговика, нет верхней планки перил и передней стойки, ящики под огнетушители сломаны, запаска снята, нет брызговиков, два кронштейна крепления брызговиков сломаны, кронштейн сливного левого ящика снят, замков крышки ящика нет, поддерживающих амортизаторов двух штук нет, снят донник первой секции, сломана петля на правом ящике, нет поддерживающих амортизаторов двух штук, сняты сливные краны в левом ящике. |
| 40 | Полуприцеп-цистерна ППЦ INDOX AL 30VAC2R | ае2761 76 | 411-001107 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VWLAL30VA8T050624Марка, модель ТС - INDOX AL30VAC2RНаименование (тип ТС) - Полуприцеп-цистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПрицепГод изготовления ТС - 2008модель, № двигателя -отсутствуетШасси, (рама) № - VWLAL30VA8T050624Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Бело-оранжевыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - отсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см - отсутствуетТип двигателя - не установлено | Отсутствуют: шаровый кран 2-й секции, муфта типа MK на шаровом кране 1-й секции, поручень. Механические повреждения ленивой оси (лопнула ось). Требуется сварка межсекционной перегородки 3,4 секций, сварка 4 секции (течь топлива наружу). Перила разукомплектованы, нет трех кронштейнов стойки и части перил, нет подъемного кронштейна, сняты два сливных крана, в левом ящике нет одного замка на крышке секции, нет замка на правом ящике, разбит правый габаритный фонарь, нет запасного колеса, нет крыла на левой передней оси.  |
| 41 | ГАЗ-33023  | а254сн76  | 2930 | 1015237 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - XTH33023031885560 Марка, модель ТС - ГАЗ-33023Наименование (тип ТС) - ГрузовойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2003модель, № двигателя -40630А 33028897Шасси, (рама) № - 33023031926154Кузов (кабина, прицеп) № - 33023030021255Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 72,2 кВт Рабочий объем двигателя, куб. см - 2285Тип двигателя - бензиновый | Отсутствует аккумулятор, тент кузова; сквозная коррозия кузова. |
| 42 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1  | ае2593 76 | 411-001115 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000019 Марка, модель ТС - БЦМ-180.1Наименование (тип ТС) - Полуприцеп цистерна Категория ТС (А, В, С, D) – Прицеп Год изготовления ТС - 2009модель, № двигателя -не установлено Шасси, (рама) № - X3W9605AB90000019 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - ОранжевыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - не установленоРабочий объем двигателя, куб. см - не установленоТип двигателя - не установлено | Отсутствуют амортизаторы на технологических ящиках, отсутствуют муфты vk-80-br на шаровых кранах, требуется ремонт правого технологического ящика, требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы).Разобран правый задний фонарь, нет стекол передних габаритных огней, левый ящик слива помят, нет одного крана, сломано крепление крышки ящика с правой стороны, нет запасного колеса.  |
| 43 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1  | ае2595 76 | 411-001117 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000021 Марка, модель ТС - БЦМ-180.1Наименование (тип ТС) - Полуприцеп цистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПрицепГод изготовления ТС - 2009модель, № двигателя -не установленоШасси, (рама) № - X3W9605AB90000021 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - ОранжевыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - не установленоРабочий объем двигателя, куб. см - не установленоТип двигателя - не установлено | Отсутствуют амортизаторы на технологических ящиках, требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет правого переднего габаритного фонаря, левый передний габарит без стекла, нет ящика под огнетушитель, нет левого габаритного фонаря, нет стекла на правом габаритном фонаре, нет запасного колеса. |
| 44 | Тягач седельный SCANIA P380  | н726км 76 | 411-001129 | 669255 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002051301 Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNAНаименование (тип ТС) - грузовой- тягач седельный Категория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2010модель, № двигателя - DC1224L01 6608821 Шасси, (рама) № - YS2P4X20002051301 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279)Рабочий объем двигателя, куб. см – 11705 Тип двигателя - Дизельный | Нет аккумуляторов, прижимной крышки, нет нижней гофры выхлопной трубы, левая боковая защита снята, помята, нет верхней части брызговиков на заднем мосту, нет защиты глушителя верхней и нижней части, оторван бампер левая и средняя часть, нет правого поворотного фонаря, разбита фара, нет левой фары, поворотного фонаря и противотуманка, нет левой подножки.  |
| 45 | Тягач седельный SCANIA P380  | н727км 76 | 411-001126 | 689292 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002051282 Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNAНаименование (тип ТС) - грузовой- тягач седельный Категория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2010модель, № двигателя - DC1224L01 6608774Шасси, (рама) № - YS2P4X20002051282 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствуетЦвет кузова (кабины, прицепа) - СинийМощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279)Рабочий объем двигателя, куб. см - 11705Тип двигателя - Дизельный | Отсутствуют мигалки, требуется ремонт топливной системы, замена рулевых тяг, ступиц задних колес, нет аккумуляторов, прижимной крышки, нет запасного колеса, нет боковой защиты левоя сторона, нет кардана, нет перекидки на прицеп (1 эл., 1 воздуш.), не защиты задних колес верхняя часть 2 шт., нет защиты глушителя верхняя часть, нет переднего бампера правой и средней части, нет защиты бака, нет щеток стеклоочистителя, нет сетки глушителя нижняя часть.  |
| 46 | ГАЗ-3307  | с882сс76 | 311-002716 | 64690 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - XTH330700R1496693 Марка, модель ТС - ГАЗ 3307Наименование (тип ТС) - Специальная цистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 1994модель, № двигателя -не установлено Шасси, (рама) № - 1496693 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – серый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - не установленоРабочий объем двигателя, куб. см - не установлено Тип двигателя - не установлено | Отсутствует правая фара, аккумуляторы, запаска. |
| 47 | КАМАЗ-53215N  | у014мм76  | 111-000154 | 23600 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - XTC53215N42227891Марка, модель ТС - КАМАЗ 53215NНаименование (тип ТС) - Тягач бортовой Категория ТС (А, В, С, D) – С Год изготовления ТС - 2004модель, № двигателя -740.13-260 2270518 Шасси, (рама) № - XTC53215N42227891Кузов (кабина, прицеп) № - 1899851Цвет кузова (кабины, прицепа) - Св.дымка Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 260 л.с Рабочий объем двигателя, куб. см - 10850Тип двигателя - дизельный | Отсутствуют аккумуляторы, коррозия кабины и бортов фургона. Требуется ремонт топливной системы. |
| 48 | МАЗ-5337 КО-44930  | у030мм76  | 2006 | 320136 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X5H58281B10000003Марка, модель ТС - MAZ 5337KO-449-30 Наименование (тип ТС) - Грузовой (мусоровоз)Категория ТС (А, В, С, D) - СГод изготовления ТС - 2001модель, № двигателя -238М2 10122797 Шасси, (рама) № - Y3M53370010039154Кузов (кабина, прицеп) № - не установлено Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 245 (180)Рабочий объем двигателя, куб. см – 11150 Тип двигателя - дизельный | В полной комплектности |
| 49 | ГАЗ-33023  | у047мм76  | 2950 | 167416 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - XTH33023031887136Марка, модель ТС - ГАЗ-33023Наименование (тип ТС) - ГрузовойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2003модель, № двигателя -421500 30400659 Шасси, (рама) № - 33023031928120 Кузов (кабина, прицеп) № - 33023030021538Цвет кузова (кабины, прицепа) - Снежно-белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 65,4 кВт Рабочий объем двигателя, куб. см - 2890Тип двигателя - бензиновый | Отсутствует аккумулятор, головка блока цилиндров в сборе, щеткодержатели. |
| 50 | Автомобиль ГАЗ-3302  | у969мм76 | 311-004959 | 288969 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X9633020062155660Марка, модель ТС - ГАЗ-3302Наименование (тип ТС) - ГрузовойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2006модель, № двигателя -405220 63118749 Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - 33020060393977 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 103 кВт Рабочий объем двигателя, куб. см - 2464Тип двигателя - бензиновый | Отсутствует аккумулятор. |
| 51 | ГАЗ-3302  | х689мм76 | 311-005923 | 455706 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X9633020072208521Марка, модель ТС - ГАЗ-3302Наименование (тип ТС) - ГрузовойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2007модель, № двигателя -405228 73018202 Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - 33020070437059 Цвет кузова (кабины, прицепа) - БелыйМощность двигателя, л.с. (кВт) - 140 (103) Рабочий объем двигателя, куб. см – 2464 Тип двигателя - бензиновый | Отсутствует запасное колесо. |
| 52 | ГАЗ-31105  | х339мм76  | 311-005895 | 285064 | Г.Кострома, ул. 2-я Волжская, 10А | Идентификационный номер (VIN) - Х9631105071371385Марка, модель ТС - ГАЗ-31105Наименование (тип ТС) - ЛегковойКатегория ТС (А, В, С, D) - ВГод изготовления ТС - 2007модель, № двигателя -40621А 63194623 Шасси, (рама) № - Отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - 31105070146013Цвет кузова (кабины, прицепа) - Омега2 Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 130 (95,5)Рабочий объем двигателя, куб. см – 2285 Тип двигателя - бензиновый | Технически не исправен. Требуется замена автошин, химчистка салона от плесени. |
| 53 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1  | АЕ2592 76 | 411-001114 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Х3W9605AB90000018Марка, модель ТС - БЦМ-180.1Наименование (тип ТС) - ЦистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПолуприцепГод изготовления ТС - 2009модель, № двигателя - отсутствуетШасси, (рама) № - ОтсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - Х3W9605AB90000018Цвет кузова (кабины, прицепа) – Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - ОтсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см - ОтсутствуетТип двигателя - Отсутствует | Ремонт системы ABS, диагностика тормозной системы, диагностика подвески. Нечитаемый VIN-номер. Нет левого переднего колеса, нет правого заднего габарита, снят энергоаккумулятор левого среднего моста, нет суппортов и энергоаккумуляторов на заднем мосту, нет запасного колеса, нет опорных башмаков на стойках подъеме бочки. |
| 54 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1  | АЕ2624 76 | 411-001121 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Х3W9605AB90000025Марка, модель ТС - БЦМ-180.1Наименование (тип ТС) - ЦистернаКатегория ТС (А, В, С, D) – Полуприцеп Год изготовления ТС – 2009 модель, № двигателя – Отсутствует Шасси, (рама) № - Отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - Х3W9605AB90000025Цвет кузова (кабины, прицепа) – Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - ОтсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см – Отсутствует Тип двигателя - Отсутствует | Требуется проведение сварочных работ межсекционной перегородки 1,2 секций, 3 секции (течь наружу), диагностика тормозной системы, диагностика подвески. Нечитаемый VIN-номер. Нет левой передней тормозной камеры, нет запасного колеса. |
| 55 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1  | АМ3157 76 | 411-001119 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Х3W9605AB90000023Марка, модель ТС - БЦМ-180.1Наименование (тип ТС) - ЦистернаКатегория ТС (А, В, С, D) - ПолуприцепГод изготовления ТС - 2009модель, № двигателя - отсутствуетШасси, (рама) № - ОтсутствуетКузов (кабина, прицеп) № - Х3W9605AB90000023Цвет кузова (кабины, прицепа) – Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - ОтсутствуетРабочий объем двигателя, куб. см – Отсутствует Тип двигателя - Отсутствует | Требуется замена стремянок на среднем мосту, диагностика тормозной системы, диагностика подвески, сварочные работы межсекционной перегородки 1,2 секций, ремонт донных клапанов 4,5 секций. Нечитаемый VIN-номер. Разбит правый задний фонарь, разбит правый передний габарит, нет запасного колеса. |