Перечень невостребованных транспортных средств бывших в употреблении АО "РН-Ярославль"

"Реализация невостребованных транспортных средств бывших в употреблении АО "РН-Ярославль"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ЛОТА** | **Наименование МТР** | **Гос. Регистрационный Номер** | **Инвентарный номер** | **Пробег** | **Местонахождение товара** | **Технические характеристики НВЛ (ТС)** | **Комплектация/деффекты** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АТЗ -15-567802 на шасси МАЗ-630305 | с766сс 76 | 311-003962 | 3480 | Костромская обл., Судиславский район, д. Текотово, в 600 м. от д. Текотово на юг. | Идентификационный номер (VIN) - Х8956780250АЕ4050 Марка, модель ТС - 567802 Наименование (тип ТС) - Автотопливозаправщик Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2005 модель, № двигателя -ЯМЗ-238ДЕ2-3, 50251100 Шасси, (рама) № - У3М6303055001065 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Комбинированный Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 330 (243) Рабочий объем двигателя, куб. см – 14860 Тип двигателя - Дизельный | Коррозия кузова, требуется ремонт кабины, замена резины, отсутствует аккумулятор. |
| 2 | АТЗ-10-533702-2у-02 мод. 565901 шасси 7175 | с795сс76 | 311-005102 | 17091 | Костромская обл., Судиславский район, д. Текотово, в 600 м. от д. Текотово на юг. | Идентификационный номер (VIN) - Х8956590160АЕ4238 Марка, модель ТС - 565901 Наименование (тип ТС) - Автотопливозаправщик Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2006 модель, № двигателя -ЯМЗ-236НЕ2-5, 60199995 Шасси, (рама) № - У3М53370260007175 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 215 (159) Рабочий объем двигателя, куб. см – 11150 Тип двигателя - Дизельный | Коррозия кузова, требуется ремонт кабины, замена резины, отсутствует аккумулятор |
| 3 | АТЗ -15-567802 на шасси МАЗ-630305 | с098сс76 | 311-005149 | 275960 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Х8956780260АЕ4079 Марка, модель ТС - 567802 Наименование (тип ТС) - Автотопливозаправщик Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2006 модель, № двигателя -ЯМЗ-238ДЕ2-3, 60271480 Шасси, (рама) № - У3М63030560001558 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 330 (243) Рабочий объем двигателя, куб. см -14860 Тип двигателя - Дизельный | Отсутствуют: аккумуляторы, запасное колесо, заднее правое колесо, стекло на заднем правом фонаре, зеркала с правой и левой стороны, разбито лобовое стекло, нет левой и правой ручек дверей. |
| 4 | АТЗ-10-533702-2У-02 Мод.565901 ш.7856 | с090сс76 | 311-005765 | 40516 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Х89565901704АЕ4241 Марка, модель ТС - 565901 Наименование (тип ТС) - Автотопливозаправщик Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2007 модель, № двигателя -ЯМЗ-236НЕ-5, 60210387 Шасси, (рама) № - УЗМ53370270007856 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 215 (159) Рабочий объем двигателя, куб. см – 11500 Тип двигателя - Дизельный | Разбито правое стекло двери, нет запасного колеса, нет левой ручки двери, нет зеркал с обеих сторон, нет задних фонарей, нет щеток и щеткодержателей, нет фар, кабина частично разукомплектована, нет левой боковины кабины. |
| 5 | SCANIA P380 LA 4\*2 HNA | р656нм 76 | 411-001109 | 377248 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002043302 Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNA Наименование (тип ТС) - грузовой- тягач седельный  Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2008 модель, № двигателя - DC1217L02 6403777 Шасси, (рама) № - YS2P4X20002043302 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 279 (279) Рабочий объем двигателя, куб. см - 11705 Тип двигателя - Дизельный | Отсутствует задний правый фонарь и брызговик с кронштейном, аккумуляторы и крышки аккумуляторного отсека, запаска лежит рядом с машиной, отсутствует карданный вал, топливозаборник в баке, правый задний обтекатель кабины, правая часть бампера, ручка на левой двери, сломана левая подножка, разбито левое зеркало. Требуется проведение диагностики ДВС, тормозной системы, подвески. |
| 6 | SCANIA P380 LA 4\*2 HNA | о003км 76 | 411-001112 | 512308 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002043259 Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNA  Наименование (тип ТС) - грузовой-тягач седельный Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2008 модель, № двигателя - DC1217L02 6403552 Шасси, (рама) № - YS2P4X20002043259 Кузов (кабина, прицеп) № - Отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279) Рабочий объем двигателя, куб. см - 11705 Тип двигателя - Дизельный | Отсутствуют: бампер (пластмассовый), требуется проведение диагностики ДВС, тормозной системы, подвески, сняты задние крылья, боковой сполер кабины  Нет аккумулятора, прижимной крышки, нет запасного колеса, нет левого заднего обтекателя, левое зеркало разбито, кронштейн поврежден, нет верхней части брызговиков заднего моста, нет правого заднего кронштейна брызговика и фонаря, снято правое зеркало заднего вида (лежит в каине, разбито), нет переднего бампера, нет левого противотуманного фонаря и поворотника, нет щеток стеклоочистителя, снят приемник, сломана левая ручка двери, воздушная подводка к ППЦ |
| 7 | SCANIA P380 | м990км76 | 411-001131 | 353402 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002051319 Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNA Наименование (тип ТС) - грузовой-тягач седельный Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2010 модель, № двигателя - DC1224101 6608940 Шасси, (рама) № - YS2P4X20002051319 Кузов (кабина, прицеп) № - Отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279) Рабочий объем двигателя, куб. см - 11705 Тип двигателя - Дизельный | Нет аккумуляторов, прижимной планки, крышки и минусового кабеля, нет кабелей электропроводки к прицепу, нет воздушной подводки к прицепу (кронштейн снят), нет нижней части гофры глушителя, нет тяги привода к КПП, нет запасного колеса, нет левой боковой защиты, нет левого заднего фонаря, нет верхних брызговиков заднего моста, снята задняя правая подушка, правое зеркало разбито, нет верхнего спойлера, нет щеток и левого щеткодержателя, нет левого зеркала, левая дверь помята разбито стекло и ручка, приемника нет, нет защиты глушителя. электрокабеля к ППЦ, воздушная подводка к ППЦ, передний верхний обтекатель |
| 8 | SCANIA P380 | н729км76 | 411-001133 | 396013 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002051315 Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNA  Наименование (тип ТС) - грузовой- тягач седельный Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2010 модель, № двигателя - DC1224L01 6608895 Шасси, (рама) № - YS2P4X20002051315 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279) Рабочий объем двигателя, куб. см – 11705 Тип двигателя - Дизельный | Требуются электротехнические работы после удаления «катализатора».  Нет аккумуляторов, прижимной крышки, нет запасного колеса, снят топливный фильтр, нет кардана, нет 2-х воздушных перекидок на прицеп, нет одного электрического кабеля на прицеп, нет глушителя и защиты на него, нет части тяги привода на КПП, нет верхней части защиты задних колес, левый задний кронштейн с фонарем оторваны, нет правой и левой части бампера, разбиты стекла обеих фар, не левой передней боковины кабины, разбито левое зеркало, нет щеток стеклоочистителя, нет левого повторного фонаря, правое зеркало разбито лежит в кабине. |
| 9 | VOLVO FM-TRUCK 6X4 | в175тм76 | 411-007576 | 382456 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X9PJM30D9BW101648 Марка, модель ТС - VOLVO FM-TRUCK 6X4  Наименование (тип ТС) - Тягач седельный Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2011 модель, № двигателя - D11 208522 Шасси, (рама) № - X9PJM30D9BW101648 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 370 (272,14) Рабочий объем двигателя, куб. см - 10837 Тип двигателя - Дизельный | Нет аккумуляторов, прижимной крышки, нет передней облицовки кабины, нет противотуманных фар с поворотником, лобовое стекло с трещиной, нет правой подножки, нет запасного колеса, нет кардана передней и задней части, нет редуктора среднего моста, сняты подушки среднего моста, сняты датчики уровня пола, нет правого суппорта (передний мост), нет правого энергоаккумулятора (передний мост), подвеска кабины задняя часть сломана, нет кронштейнов передней части среднего моста, нет защиты верхней части колес на двух мостах, нет задних кронштейнов брызговиков и фонарей, сняты подушки заднего моста, нет заднего ресивера, нет седельного устройства и кронштейна, нет зеркал, нет модуляторов, кабина разукомплектована, нет энергоаккумуляторов (задний мост). |
| 10 | SCANIA P400 | а259сн76 | 411-013210 | 256936 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P6X40002086262 Марка, модель ТС - SCANIA P400 LA6X40006086262 Наименование (тип ТС) - грузовой тягач седельный Категория ТС (А, В, С, D) - C Год изготовления ТС - 2013 модель, № двигателя - DC13 103L01 6763903 Шасси, (рама) № - YS2P6X40002086262 Кузов (кабина, прицеп) № - Отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 400 (294) Рабочий объем двигателя, куб. см - 12740 Тип двигателя - Дизельный | Отсутствуют: воздушная подводка у ППЦ, электроподводка к ППЦ. Требуется ремонт КПП. Нет аккумуляторов прижимной крышки, нет топливного фильтра с сепаратором, нет запасного колеса, бак поменян (стоит другой), нет верхних лент крепления бака, нет защиты бака, нет глушителя, нет нижней гофры глушителя, нет маховика, нет сцепления, нет коробки передач, нет кардана среднего моста, нет кардана заднего моста, нет электроперекидок на прицеп, нет одной воздушной перекидки на прицеп, нет защиты колес верхняя часть 4 шт., нет правого кронштейна с фонарем, нет правого заднего энергоаккумулятора, нет верхней части защиты глушителя, в кабине демонтирован блок предохранителя, сняты кожухи защиты рулевой колонки, приемник снят, нет левой щетки стеклоочистителя. |
| 11 | ГАЗ-3302 | у217мм76 | 0000002929 | 699334 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - ХТН33020031885382 Марка, модель ТС - ГАЗ-3302 Наименование (тип ТС) - Грузовой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2003 модель, № двигателя - \*40630А\*33027594\* Шасси, (рама) № - 33020031925936 Кузов (кабина, прицеп) № - 33020030194404 Цвет кузова (кабины, прицепа) - снежно-белый Мощность двигателя, кВт - 72,2 Рабочий объем двигателя, куб. см -2285 Тип двигателя - Бензиновый | Отсутствуют: аккумулятор, запаска, левое зеркало заднего вида, карбюратор, рулевой кардан, щеткодержатель, тент фургона. |
| 12 | Мерседес-Бенц Е3204М | у306мм76 | 0000010328 | 405860 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - WDB2110821X122850 Марка, модель ТС - MERCEDES-BENZ E 320 4M Наименование (тип ТС) - легковой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2004 модель, № двигателя -11295431743330 Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - WDB2110821X122850 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Черный Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 224 (165) Рабочий объем двигателя, куб. см -3199 Тип двигателя - Бензиновый | Отсутствует АКБ, требуется ремонт КПП. |
| 13 | ГАЗ-33023 грузовая | у262мм76 | 111-005891 | 465467 | Костромская обл., г.Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Нефтебаза, 4А | Идентификационный номер (VIN) - Х9633023062164955 Марка, модель ТС - ГАЗ-33023 Наименование (тип ТС) - Грузовой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2006 модель, № двигателя - \*405220\*63140725\* Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - 33023060061465 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Балтика Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 140 (103) Рабочий объем двигателя, куб. см – 2464 Тип двигателя - бензиновый | Резина плохая, кузов гнилой, тент рваный, каркас под тент сломан (снегом), магнитолы-нет,  брызговиков-нет, патрубков системы охлаждения-нет, датчиков расхода воздуха-нет, аккумулятора-нет. |
| 14 | Трактор ЛТЗ-60 | 6098хр76 | 311-001292 | 1726 | Костромская обл., г.Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Нефтебаза, 4А | Заводской № машины (рамы) – 011598 Марка, модель ТС - ЛТЗ-60АВ Наименование (тип ТС) - универсальный колесный трактор Год изготовления ТС - 2002 модель, № двигателя -220191 Шасси (рама) № - 011598 Основной ведущий мост (мосты) № - 1338383 (816775)  Цвет кузова (кабины, прицепа) - черно-синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 61,5 (45,2) Коробка передач № - 1338383  Тип двигателя - Дизельный | Резина плохая, спереди установлен отвал, цилиндры и шланги отсутствуют, аккумулятора-нет, навесного сзади нет. |
| 15 | АУДИ А-6 | х190мм76 | 311-003072 | 367098 | Г.Кострома, ул. 2-я Волжская, 10А | Идентификационный номер (VIN) - WAUZZZ4BO2NO45696 Марка, модель ТС - Ауди А6 Наименование (тип ТС) - Легковой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2001 модель, № двигателя - AWT 067977 Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - WAUZZZ4BO2NO45696 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Черный Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 150 (110) Рабочий объем двигателя, куб. см -1781 Тип двигателя - Бензиновый | Требуется ремонт передней подвески, сломан правый рычаг подвески, демонтирован передний бампер. Требуется замена автошин, химчистка салона от плесени. |
| 16 | УАЗ-3909 | х544мм76 | 311-003116 | 12664 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - ХТТ390900Х0039650 Марка, модель ТС -УАЗ-3909  Наименование (тип ТС) - Грузопассажирский Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 1999 модель, № двигателя -41780В Х1102483 Шасси, (рама) № - Х0038172 Кузов (кабина, прицеп) № - Х0039650 Цвет кузова (кабины, прицепа) - светло-серый Мощность двигателя, л.с. - 76 Рабочий объем двигателя, куб. см – 2445 Тип двигателя - Бензиновый | Отсутствуют: аккумулятор, левая дверь, карбюратор, щетка с приборами, правое боковое зеркало. |
| 17 | TOYOTA CAMRY | в025ам76 | 311-004520 | 466113 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - JTDBE38K403060251 Марка, модель ТС - TOYOTA CAMRY Наименование (тип ТС) - легковой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2005 модель, № двигателя -2AZ 2040674 Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - JTDBE38K403060251 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Серебристый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 152 (112) Рабочий объем двигателя, куб. см - 2362 Тип двигателя - Бензиновый | В комплектности |
| 18 | Автомобиль "Nissan Primera Comfort | у971мм 76 | 311-006201 | 343675 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - SJNBBAP12U1313208 Марка, модель ТС - Nissan Primera 1,8 Comfort  Наименование (тип ТС) - легковой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2007 модель, № двигателя - QG18 463683Q Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - SJNBBAP12U1313208 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Серебристый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 116 (85) Рабочий объем двигателя, куб. см – 1769 Тип двигателя - Бензиновый | В комплектности. |
| 19 | ВАЗ-21053 | у317мм76 | 311-006286 | 64835 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - ХТА21053072118208 Марка, модель ТС - ВАЗ-21053  Наименование (тип ТС) - легковой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2007 модель, № двигателя -2104 8915533 Шасси (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - ХТА21053072118208 Цвет кузова (кабины, прицепа) - ярко-белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 71,4 (52,5) Рабочий объем двигателя, куб. см – 1451 Тип двигателя - Бензиновый | Отсутствует аккумулятор, правое зеркало заднего вида. |
| 20 | Мицубиси паджеро SPORT 3.0 | к071км76 | 411-001099 | 286350 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - JMB0RK9608J000946 Марка, модель ТС - MITSUBISHI PAJERO SPORT 3,0 Наименование (тип ТС) - легковой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2008 модель, № двигателя -6G72 TP8364 Шасси, (рама) № - JMB0RK9608J000946 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Серебристый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 170 (125) Рабочий объем двигателя, куб. см – 2972 Тип двигателя - Бензиновый | В комплектности |
| 21 | Тойота Land Cruiser 120 | к037км76 | 411-001101 | 522422 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - JTEBU29J305121463 Марка, модель ТС - Тойота Land Cruiser 120 Наименование (тип ТС) – легковой Категория ТС (А, В, С, D) – В Год изготовления ТС - 2007 модель, № двигателя - 1GR 5570361 Шасси, (рама)№JTEBU29J305121463 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Серебристый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 249 (183) Рабочий объем двигателя, куб. см – 3956 Тип двигателя - Бензиновый | В комплектности |
| 22 | Peugeot Partner Combi Active | с697ан76 | 411-009858 | 164567 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VF37JNFRCBJ759466 Марка, модель ТС - Peugeot Partner  Наименование (тип ТС) - Легковой Категория ТС (А, В, С, D) - B Год изготовления ТС - 2011 модель, № двигателя - NFR10FX8KPSA 3466405 Шасси, (рама) № - Отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - VF37JNFRCBJ759466 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 90 (66) Рабочий объем двигателя, куб. см - 1587 Тип двигателя - Бензиновый | Отсутствует аккумулятор, задний левый фонарь, левая дверь, разбито левое боковое стекло (заднее), сиденья. |
| 23 | Ford TOURNEO | к985он76 | 411-012244 | 191341 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - WF0JXXTTPJBP22707 Марка, модель ТС - Ford TOURNEO CONNECT Наименование (тип ТС) - легковой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2011 модель, № двигателя - Р9РА ВР22707 Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - WF0JXXTTPJBP22707 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Серебристый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 89,76 (66) Рабочий объем двигателя, куб. см - 1753 Тип двигателя - Дизельный | После ДТП (лобовое столкновение). Отсутствуют: АКБ, радиатор, передние фары, передние противотуманные фары, сиденье в салоне, левое переднее зеркало, подушки безопасности (сработали в результате ДТП), стекло задней двери, стекло передней правой двери, топливные магистрали к форсункам. Требуется замена задней левой рессоры (лопнул лист). |
| 24 | ГАЗ-3302 | х092мм76 | 900-000018 | 211782 | Костромская обл., г.Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Нефтебаза, 4А | Идентификационный номер (VIN) - Х9633020072257684 Марка, модель ТС - ГАЗ-3302 Наименование (тип ТС) - Грузовой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2007 модель, № двигателя - \*40522Р\*73140418\* Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - 33020070475593 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 140 (103) Рабочий объем двигателя, куб. см – 2464 Тип двигателя - Бензиновый | Резина плохая, кузов гнилой, тент рваный, заднего борта-нет, задних фар-нет, на заднем мосту слева и справа по одному колесу, магнитола кассетная, пробки на баке-нет, коробка передач снята-на складе, бампер лопнут, зеркала сломаны, глушителя, трубы и резонатора-нет, радиаторы охлаждения-нет, дворников-нет, аккумулятора-нет, патрубков системы охлаждения и приготовления смеси-нет, датчиков расхода воздуха-нет, трапеции стеклоочистителей-нет, передняя правая фара разбита, капот гнилой, брызговиков-нет. |
| 25 | Тягач седельный VOLVO FM 6X4 | о139ан76 | 411-009583 | 456230 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X9PJM30D3CW103851 Марка, модель ТС - VOLVO FM 6X4 Наименование (тип ТС) - Тягач седельный Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2011 модель, № двигателя -D11 232401 Шасси, (рама) № - X9PJM30D3CW103851 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 370 (272) Рабочий объем двигателя, куб. см - 10837 Тип двигателя - Дизельный | Нет аккумулятора, крепежной планки, нет кардана на зеднем мосту, нет верхней защиты колес средних и задних мостов (4 шт.), нет подушки правой среднего моста, нет энергоаккумулятора левого среднего моста, снят датчик уровня пола среднего моста (правый), нет гофры глушителя, нет щеток стеклоочистителя, нет левого зеркала заднего вида, нет электрокабеля к прицепу (1 шт.), нет воздушной перекидки к прицепу (1 шт.) |
| 26 | SCANIA P380 LA 4\*2 HNA | е466ем 76 | 411-001111 | 788003 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002043247 Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNA Наименование (тип ТС) - Тягач седельный Категория ТС (А, В, С, D) – С Год изготовления ТС - 2008 модель, № двигателя -DC1217L02 6403489 Шасси, (рама) № - YS2P4X20002043247 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279) Рабочий объем двигателя, куб. см – 11705 Тип двигателя - Дизельный | Нет аккумуляторов, крышки, нет запасного колеса и кронштейна, нет левого заднего спойлера, нет защиты задних колес (верх. 2 шт.), нет привода управления КПП (1 часть), стекло с трщиной, нет нижней части зеркала с левой стороны. |
| 27 | ЗИЛ-593620 МДК-433362 | т990мм76 | 111-005149 | 80118 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - XЗD59362060002001 Марка, модель ТС - Прочие МДК 433362 Наименование (тип ТС) - Специализированный автомобиль Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2006 модель, № двигателя -508.10 50275914 Шасси (рама) № - 43336253485061 Кузов (кабина, прицеп) № - 43336050046110 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 128 (94) Рабочий объем двигателя, куб. см -6000 Тип двигателя - Бензиновый | Капитальный ремонт двигателя (большой расход масла), замена карбюратора и системы зажигания (все неисправно), замена радиатора, ГУРа, задняя ступица, карданный вал в сборе, неисправность КОМ, шланги гидропривода, шланги и трубки на оборудование – замена, насос поливомоечный – замена, неисправная тормозная система (замена трубок, утечка воздуха, энергоаккумуляторы все), большой люфт в рулевом управлении (ГУР), неисправна система стеклоочистителей, рабочий цилиндр и трубки рабочего насоса сцепления, неисправность электропроводки. |
| 28 | Fiat Ducato | е767ао76 | 411-014158 | 114749 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Z8PL2H2N1DF000039 Марка, модель ТС - Fiat Ducato L2H2N1F Наименование (тип ТС) - Грузопассажирский фургон Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2013 модель, № двигателя -F1AE0481D 1755225 Шасси (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - ZFA25000002352104 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 120 (88) Рабочий объем двигателя, куб. см - 2287 Тип двигателя - Дизельный | Замята правая дверь пассажирская, отсутствует аккумулятор, отсутствует крышка на руле, требуется замена КПП. |
| 29 | Трактор ЛТЗ-60АВ | 6100хр 76 | 411-001109 | - | Костромская обл., Судиславский район, д. Текотово, в 600 м. от д. Текотово на юг. | Марка и марка машины - Машина уборочная КУМ-1/ЛТЗ 60АВ Год изготовления ТС - 1999 модель, № двигателя - 9В0572 Шасси, (рама) № - 002590 Коробка передач № - 1328065 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Красно-оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 45,2 (61,45) Основной ведущий мост (мосты) № - 1328065/806435  Тип двигателя - Дизельный | Требуется капитальный ремонт переднего ведущего моста, сгнила кабина. Течь рулевого цилиндра. Отсутствуют: передний бульдозерный отвал, аккумуляторы. |
| 30 | Трактор Т-40 АМ | хр6010 76 | 311-001967 | - | г.Буй | Идентификационный номер (VIN) -  Марка, модель ТС - Т-40 АМ Наименование (тип ТС) - Трактор Категория ТС (А, В, С, D) - Год изготовления ТС - 1993 модель, № двигателя -  Шасси, (рама) № -  Кузов (кабина, прицеп) № - Отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) -  Рабочий объем двигателя, куб. см - Тип двигателя - Дизельный | Не на ходу. Неисправен передний мост. Не заводится. Отсутствуют документы. Более подробная информация о тех. состоянии ТС отсутствует. |
| 31 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | ае2616 76 | 411-001118 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000022 Марка, модель ТС - БЦМ-180,1 Наименование (тип ТС) - Цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Полуприцеп Год изготовления ТС - 2009 модель, № двигателя - Отсутствует Шасси, (рама) № - Отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - X3W9605AB90000022 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - Отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см - Отсутствует Тип двигателя - | Отсутствует API-клапан 2-й секции. Требуется замена энергоаккумуляторов, диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет запасного колеса, в левом сливном ящике нет одного сливного крана, нет одной электрической розетки для перекидки на тягач, нет правого переднего фонаря, нет ручки механизма подъема бочки, нет трех кранов в правом сливном ящике, нет амортизаторов подъема крышки ящика. |
| 32 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | АЕ2601 76 | 411-001123 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000027 Марка, модель ТС - БЦМ-180,1 Наименование (тип ТС) - Цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Полуприцеп Год изготовления ТС - 2009 модель, № двигателя - Отсутствует Шасси, (рама) № - Отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - X3W9605AB90000027 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - Отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см - Отсутствует Тип двигателя - не установлено | Нечитаемый VIN-номер. Отсутствуют муфты типа МК на шаровых кранах. Требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет левого заднего фонаря, нет правого габаритного фонаря, нет ящиков для огнетушителей, нет амортизаторов подъема крышек секций 4 штуки, нет запасного колеса. |
| 33 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | ае2625 76 | 411-001116 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000020 Марка, модель ТС - БЦМ-180,1  Наименование (тип ТС) - Цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Полуприцеп Год изготовления ТС - 2009 модель, № двигателя - Отсутствует Шасси, (рама) № - Отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - X3W9605AB90000020 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - Отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см - Отсутствует Тип двигателя - не установлено | Отсутствуют: правый суппорт и энергоаккумулятор на задней оси.  Требуется замена задних фонарей 9правый разбит), диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Разбито стекло правого заднего фонаря, нет запасного колеса, нет одного поддерживающего амортизатора в левом ящике. |
| 34 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | АЕ2599 76 | 411-001120 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000024 Марка, модель ТС - БЦМ-180,1  Наименование (тип ТС) - Цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Полуприцеп Год изготовления ТС - 2009 модель, № двигателя - Отсутствует Шасси, (рама) № - Отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - X3W9605AB90000024 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - Отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см - Отсутствует Тип двигателя - не установлено | Нечитаемый VIN-номер. Отсутствуют: амортизаторы на технологических ящиках. Требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет правого переднего брызговика, сломан кронштейн подъема моста, правая сторона, нет двух сливных кранов в правой секции, нет двух ящиков под огнетушители, нет запасного колеса. |
| 35 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | ае2618 76 | 411-001122 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000026 Марка, модель ТС - БЦМ-180,1  Наименование (тип ТС) - Цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Полуприцеп Год изготовления ТС - 2009 модель, № двигателя - отсутствует Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - X3W9605AB90000026 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см - отсутствует Тип двигателя - не установлено | Отсутствуют: амортизаторы на технологических ящиках, донный клапан 5-й секции, нечитаемый VIN-номер, Требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет одной электрической розетки, нет запасного колеса, нет энергоаккумулятора правого, заднего моста, нет энергоаккумулятора на среднем мосту с левой стороны, нет суппорта и энергоаккумулятора на переднем мосту. |
| 36 | Полуприцеп-цистерна ППЦ INDOX AL 30VAC2R | ае2769 76 | 411-001108 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VWLAL30VA8T050623 Марка, модель ТС - INDOX AL 30VAC2R Наименование (тип ТС) - Полуприцеп-цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Прицеп Год изготовления ТС - 2008 модель, № двигателя - отсутствует Шасси, (рама) № - VWLAL30VA8T050623 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Бело-оранжевый Мощность двигателя, кВт -отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см -отсутствует Тип двигателя - не установлено | Отсутствуют: амортизаторы на технологическом ящике, API-клапан 2-й секции, амортизаторы на технологических ящика. Требуется замена прицепного шкворня, диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Сняты кронштейны с люков заливных горловин, разобран левый задний фонарь, нет правого габарита и катафота на заднем фонаре, сняты кронштейны крепления ограждения, снят кронштейн подъема ограждения, нет запасного колеса, нет правых боковых поворотов, сняты три сливных крана в правом ящике, нет троса заземления, нет правого ящика под огнетушитель. |
| 37 | Полуприцеп-цистерна ППЦ INDOX AL30VAC2R30M | ае 7865 76 | 411-012349 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VWLSC3ALCBT051200 Марка, модель ТС - Полуприцеп-цистерна INDOX AL30VAC2R30M Наименование (тип ТС) - Полуприцеп-цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Прицеп Год изготовления ТС - 2011 модель, № двигателя - отсутствует Шасси, (рама) № - VWLSC3ALCBT051200 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) -Оранжевый Мощность двигателя, кВт -отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см -отсутствует Тип двигателя - не установлено | После ДТП. Отсутствуют: модулятор ABS.. Требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет левого заднего фонаря, правый без стекла, нет кронштейнов крепления перил, привода подъема перил, нет самих перил, лестница снята, левая сторона бочки снята, левая крышка секций деформирована, верхний левый габарит разбит, кронштейн деформирован, нет передних габаритных огней, опоры бочки деформированы (обе), в правом сливном ящике нет двух кранов, нет подкрылков на двух колесах с правой стороны, средний и задний мост, сняты ящики под огнетушители, нет одного воздушного соединения с тягачом, сняты энергоаккумуляторы, подушки, низ бочки разукомплектован, нет запасного колеса. |
| 38 | Полуприцеп-цистерна ППЦ INDOX AL 30VAC2R | ае3082 76 | 411-001104 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VWLAL30VA8T050621 Марка, модель ТС - INDOX AL 30VAC2R Наименование (тип ТС) - Полуприцеп-цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Прицеп Год изготовления ТС - 2008 модель, № двигателя - отсутствует Шасси, (рама) № - VWLAL30VA8T050621 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Бело-оранжевый Мощность двигателя, кВт -отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см -отсутствует Тип двигателя - не установлено | Отсутствуют: амортизаторы на технологическом ящике, донный клапан 5-й секции. Требуется ремонт поручня, диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Перила сломаны, нет четырех кронштейнов крепления перил, одной стойки и механизма подъема перил, нет левого и правого заднего фонаря, верхние габариты сломаны, нет левой подушки подъема переднего моста (лентяя), нет энергоаккумуляторов на переднем и среднем мосту с левой стороны. |
| 39 | Полуприцеп-цистерна RIGUAL S3NA-32R | ае8441 76 | 411-013429 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VS9S32494DF040062 Марка, модель ТС - RIGUAL S3NA-32R Наименование (тип ТС) - Полуприцеп цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Прицеп Год изготовления ТС - 2013 модель, № двигателя -отсутствует Шасси, (рама) № - VS9S32494DF040062 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует  Цвет кузова (кабины, прицепа) - Бело-оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см - отсутствует Тип двигателя - не установлено | Отсутствуют: донный клапан 5-й секции. Требуется проведение сварочных работ прицепной плиты, ремонт поручня, диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет правого брызговика, нет верхней планки перил и передней стойки, ящики под огнетушители сломаны, запаска снята, нет брызговиков, два кронштейна крепления брызговиков сломаны, кронштейн сливного левого ящика снят, замков крышки ящика нет, поддерживающих амортизаторов двух штук нет, снят донник первой секции, сломана петля на правом ящике, нет поддерживающих амортизаторов двух штук, сняты сливные краны в левом ящике. |
| 40 | Полуприцеп-цистерна ППЦ INDOX AL 30VAC2R | ае2761 76 | 411-001107 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - VWLAL30VA8T050624 Марка, модель ТС - INDOX AL30VAC2R Наименование (тип ТС) - Полуприцеп-цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Прицеп Год изготовления ТС - 2008 модель, № двигателя -отсутствует Шасси, (рама) № - VWLAL30VA8T050624 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует  Цвет кузова (кабины, прицепа) - Бело-оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см - отсутствует Тип двигателя - не установлено | Отсутствуют: шаровый кран 2-й секции, муфта типа MK на шаровом кране 1-й секции, поручень. Механические повреждения ленивой оси (лопнула ось). Требуется сварка межсекционной перегородки 3,4 секций, сварка 4 секции (течь топлива наружу). Перила разукомплектованы, нет трех кронштейнов стойки и части перил, нет подъемного кронштейна, сняты два сливных крана, в левом ящике нет одного замка на крышке секции, нет замка на правом ящике, разбит правый габаритный фонарь, нет запасного колеса, нет крыла на левой передней оси. |
| 41 | ГАЗ-33023 | а254сн76 | 2930 | 1015237 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - XTH33023031885560  Марка, модель ТС - ГАЗ-33023 Наименование (тип ТС) - Грузовой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2003 модель, № двигателя -40630А 33028897 Шасси, (рама) № - 33023031926154 Кузов (кабина, прицеп) № - 33023030021255 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 72,2 кВт Рабочий объем двигателя, куб. см - 2285 Тип двигателя - бензиновый | Отсутствует аккумулятор, тент кузова; сквозная коррозия кузова. |
| 42 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | ае2593 76 | 411-001115 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000019  Марка, модель ТС - БЦМ-180.1 Наименование (тип ТС) - Полуприцеп цистерна Категория ТС (А, В, С, D) – Прицеп Год изготовления ТС - 2009 модель, № двигателя -не установлено Шасси, (рама) № - X3W9605AB90000019  Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует  Цвет кузова (кабины, прицепа) - Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - не установлено Рабочий объем двигателя, куб. см - не установлено Тип двигателя - не установлено | Отсутствуют амортизаторы на технологических ящиках, отсутствуют муфты vk-80-br на шаровых кранах, требуется ремонт правого технологического ящика, требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы).  Разобран правый задний фонарь, нет стекол передних габаритных огней, левый ящик слива помят, нет одного крана, сломано крепление крышки ящика с правой стороны, нет запасного колеса. |
| 43 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | ае2595 76 | 411-001117 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X3W9605AB90000021  Марка, модель ТС - БЦМ-180.1 Наименование (тип ТС) - Полуприцеп цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Прицеп Год изготовления ТС - 2009 модель, № двигателя -не установлено Шасси, (рама) № - X3W9605AB90000021  Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует  Цвет кузова (кабины, прицепа) - Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - не установлено Рабочий объем двигателя, куб. см - не установлено Тип двигателя - не установлено | Отсутствуют амортизаторы на технологических ящиках, требуется диагностика пневмосистемы (включающая в себя замену пневморессор и прочие работы), диагностика тормозной системы (включающая в себя замену тормозных колодок, диагностику работы суппортов и прочие работы). Нет правого переднего габаритного фонаря, левый передний габарит без стекла, нет ящика под огнетушитель, нет левого габаритного фонаря, нет стекла на правом габаритном фонаре, нет запасного колеса. |
| 44 | Тягач седельный SCANIA P380 | н726км 76 | 411-001129 | 669255 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002051301  Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNA Наименование (тип ТС) - грузовой- тягач седельный  Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2010 модель, № двигателя - DC1224L01 6608821 Шасси, (рама) № - YS2P4X20002051301  Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279) Рабочий объем двигателя, куб. см – 11705 Тип двигателя - Дизельный | Нет аккумуляторов, прижимной крышки, нет нижней гофры выхлопной трубы, левая боковая защита снята, помята, нет верхней части брызговиков на заднем мосту, нет защиты глушителя верхней и нижней части, оторван бампер левая и средняя часть, нет правого поворотного фонаря, разбита фара, нет левой фары, поворотного фонаря и противотуманка, нет левой подножки. |
| 45 | Тягач седельный SCANIA P380 | н727км 76 | 411-001126 | 689292 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - YS2P4X20002051282  Марка, модель ТС - SCANIA P380 LA 4\*2 HNA Наименование (тип ТС) - грузовой- тягач седельный  Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2010 модель, № двигателя - DC1224L01 6608774 Шасси, (рама) № - YS2P4X20002051282  Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) - Синий Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 379 (279) Рабочий объем двигателя, куб. см - 11705 Тип двигателя - Дизельный | Отсутствуют мигалки, требуется ремонт топливной системы, замена рулевых тяг, ступиц задних колес, нет аккумуляторов, прижимной крышки, нет запасного колеса, нет боковой защиты левоя сторона, нет кардана, нет перекидки на прицеп (1 эл., 1 воздуш.), не защиты задних колес верхняя часть 2 шт., нет защиты глушителя верхняя часть, нет переднего бампера правой и средней части, нет защиты бака, нет щеток стеклоочистителя, нет сетки глушителя нижняя часть. |
| 46 | ГАЗ-3307 | с882сс76 | 311-002716 | 64690 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - XTH330700R1496693  Марка, модель ТС - ГАЗ 3307 Наименование (тип ТС) - Специальная цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 1994 модель, № двигателя -не установлено Шасси, (рама) № - 1496693 Кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует Цвет кузова (кабины, прицепа) – серый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - не установлено Рабочий объем двигателя, куб. см - не установлено Тип двигателя - не установлено | Отсутствует правая фара, аккумуляторы, запаска. |
| 47 | КАМАЗ-53215N | у014мм76 | 111-000154 | 23600 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - XTC53215N42227891 Марка, модель ТС - КАМАЗ 53215N Наименование (тип ТС) - Тягач бортовой Категория ТС (А, В, С, D) – С Год изготовления ТС - 2004 модель, № двигателя -740.13-260 2270518 Шасси, (рама) № - XTC53215N42227891 Кузов (кабина, прицеп) № - 1899851 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Св.дымка Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 260 л.с Рабочий объем двигателя, куб. см - 10850 Тип двигателя - дизельный | Отсутствуют аккумуляторы, коррозия кабины и бортов фургона. Требуется ремонт топливной системы. |
| 48 | МАЗ-5337 КО-44930 | у030мм76 | 2006 | 320136 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X5H58281B10000003 Марка, модель ТС - MAZ 5337KO-449-30 Наименование (тип ТС) - Грузовой (мусоровоз) Категория ТС (А, В, С, D) - С Год изготовления ТС - 2001 модель, № двигателя -238М2 10122797 Шасси, (рама) № - Y3M53370010039154 Кузов (кабина, прицеп) № - не установлено Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 245 (180) Рабочий объем двигателя, куб. см – 11150 Тип двигателя - дизельный | В полной комплектности |
| 49 | ГАЗ-33023 | у047мм76 | 2950 | 167416 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - XTH33023031887136 Марка, модель ТС - ГАЗ-33023 Наименование (тип ТС) - Грузовой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2003 модель, № двигателя -421500 30400659 Шасси, (рама) № - 33023031928120 Кузов (кабина, прицеп) № - 33023030021538 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Снежно-белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 65,4 кВт Рабочий объем двигателя, куб. см - 2890 Тип двигателя - бензиновый | Отсутствует аккумулятор, головка блока цилиндров в сборе, щеткодержатели. |
| 50 | Автомобиль ГАЗ-3302 | у969мм76 | 311-004959 | 288969 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X9633020062155660 Марка, модель ТС - ГАЗ-3302 Наименование (тип ТС) - Грузовой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2006 модель, № двигателя -405220 63118749 Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - 33020060393977  Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 103 кВт Рабочий объем двигателя, куб. см - 2464 Тип двигателя - бензиновый | Отсутствует аккумулятор. |
| 51 | ГАЗ-3302 | х689мм76 | 311-005923 | 455706 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - X9633020072208521 Марка, модель ТС - ГАЗ-3302 Наименование (тип ТС) - Грузовой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2007 модель, № двигателя -405228 73018202 Шасси, (рама) № - отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - 33020070437059 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 140 (103) Рабочий объем двигателя, куб. см – 2464 Тип двигателя - бензиновый | Отсутствует запасное колесо. |
| 52 | ГАЗ-31105 | х339мм76 | 311-005895 | 285064 | Г.Кострома, ул. 2-я Волжская, 10А | Идентификационный номер (VIN) - Х9631105071371385 Марка, модель ТС - ГАЗ-31105 Наименование (тип ТС) - Легковой Категория ТС (А, В, С, D) - В Год изготовления ТС - 2007 модель, № двигателя -40621А 63194623 Шасси, (рама) № - Отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - 31105070146013 Цвет кузова (кабины, прицепа) - Омега2 Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 130 (95,5) Рабочий объем двигателя, куб. см – 2285 Тип двигателя - бензиновый | Технически не исправен. Требуется замена автошин, химчистка салона от плесени. |
| 53 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | АЕ2592 76 | 411-001114 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Х3W9605AB90000018 Марка, модель ТС - БЦМ-180.1 Наименование (тип ТС) - Цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Полуприцеп Год изготовления ТС - 2009 модель, № двигателя - отсутствует Шасси, (рама) № - Отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - Х3W9605AB90000018 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - Отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см - Отсутствует Тип двигателя - Отсутствует | Ремонт системы ABS, диагностика тормозной системы, диагностика подвески. Нечитаемый VIN-номер. Нет левого переднего колеса, нет правого заднего габарита, снят энергоаккумулятор левого среднего моста, нет суппортов и энергоаккумуляторов на заднем мосту, нет запасного колеса, нет опорных башмаков на стойках подъеме бочки. |
| 54 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | АЕ2624 76 | 411-001121 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Х3W9605AB90000025 Марка, модель ТС - БЦМ-180.1 Наименование (тип ТС) - Цистерна Категория ТС (А, В, С, D) – Полуприцеп Год изготовления ТС – 2009 модель, № двигателя – Отсутствует Шасси, (рама) № - Отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - Х3W9605AB90000025 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - Отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см – Отсутствует Тип двигателя - Отсутствует | Требуется проведение сварочных работ межсекционной перегородки 1,2 секций, 3 секции (течь наружу), диагностика тормозной системы, диагностика подвески. Нечитаемый VIN-номер. Нет левой передней тормозной камеры, нет запасного колеса. |
| 55 | Полуприцеп-бензовоз БЦМ-180.1 | АМ3157 76 | 411-001119 | - | г. Ярославль, Тормозное шоссе, 103 | Идентификационный номер (VIN) - Х3W9605AB90000023 Марка, модель ТС - БЦМ-180.1 Наименование (тип ТС) - Цистерна Категория ТС (А, В, С, D) - Полуприцеп Год изготовления ТС - 2009 модель, № двигателя - отсутствует Шасси, (рама) № - Отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № - Х3W9605AB90000023 Цвет кузова (кабины, прицепа) – Оранжевый Мощность двигателя, л.с. (кВт) - Отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см – Отсутствует Тип двигателя - Отсутствует | Требуется замена стремянок на среднем мосту, диагностика тормозной системы, диагностика подвески, сварочные работы межсекционной перегородки 1,2 секций, ремонт донных клапанов 4,5 секций. Нечитаемый VIN-номер. Разбит правый задний фонарь, разбит правый передний габарит, нет запасного колеса. |